|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Означення чого приведено нижче?  *електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня між різними сегментами мережі.*  1) роутер; 2) Робоча станція; 3) Сервер; 4) комутатор; 5)немає правильної відповіді. | 3 |
|  | Що із наведеного може бути продуктами передачі у речовинній мережі? 1) нафта ; 2) електроенергія; 3) телефонний дзвінок; 4) вода; 5) немає правильної відповіді. | 3 |
|  | Чим є наведений нижче об’єкт?  2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d  1) ІРv4-адресою ; 2) IPv6-адресою ; 3) IPv8-адресою; 4) URL-адресою; 5) немає правильної відповіді. | 3 |
|  | Які із перерахованих тверджень мають місце стосовно визначення класів елементів?  1) є унікальним і повинен бути включений лише один раз; 2)може використовуватися в коді багато разів для різних елементів; 3) чутливі до регістру символів; 4) нечутливі до регістру символів; 5) немає правильної відповіді | 2 |
|  | Яким буде результат застосування вказаного фрагменту стильового файлу?  p.intro{  color:red  }  1) колір символів буде червоним для кожного абзацу;  2) колір символів буде червоним для кожного абзацу із вказаним класом «intro»;  3) колір символів буде червоним для абзацу із вказаним ідентифікатором «intro»;  4) колір символів червоний для абзаців, які розташовані в контейнері із вказаним класом «intro»;  5) колір символів червоний для абзаців, які розташовані в контейнері із вказаним ідентифікатором «intro»;  6) немає правильної відповіді. | 4,5 |